附表1：

施工现场扬尘治理专项检查表

年 月

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | |  | | 工程地点 | |  | | | | |
| 施工单位 | |  | | 监理单位 | |  | | | | |
| 检查内容 | | | | | | | | 应得分 | | 实得分 |
| 1、工地未连续设置封闭围挡（立案处罚）或主干道围挡高度小于2.5m,扣10分；一般路段的工地围挡高度小于1.8m，扣10分；围挡未达到坚固、稳定、整洁、美观，扣5～10分。 | | | | | | | | 10 | |  |
| 2、施工现场每一进出口未设置大门，扣5分；每一进出口未设置门卫室扣5分，未配备门卫值守人员扣5分；施工现场出入口未标有企业名称或标识、无“五牌一图”，扣5分。 | | | | | | | | 5 | |  |
| 3、现场每一车辆出口未按要求设置专业洗车机、每一出入口未配备冲水管（立案处罚），扣10分；未设置沉淀池（立案处罚），污水直接排入城市下水口10分。 | | | | | | | | 10 | |  |
| 4、施工现场主要道路及材料加工、材料堆码区地面未进行硬化处理（立案处罚），扣10分；施工现场主次道路两侧未设置明排水沟，不能确保洒水降尘冲泥水能入沟沉淀（限期整改，到期未整改立案处罚），扣10分。 | | | | | | | | 10 | |  |
| 5、施工现场裸露地面、堆土未按要求进行覆盖、固化、碎石覆盖或绿化（限期整改，到期未整改立案处罚），扣10分；施工生活区、管理区未进行绿化布置，扣5分。 | | | | | | | | 10 | |  |
| 6、建筑材料、构件、料具未按总平面布局码放，扣5分；材料码放不整齐、未标明名称、规格，扣5分。 | | | | | | | | 5 | |  |
| 7、施工现场未按要求配置保洁人员（立案处罚），扣10分；施工现场未配备洒水车也未沿道路安装给水设施，未按要求洒水降尘（立案处罚），扣10分。 | | | | | | | | 10 | |  |
| 8、生活垃圾未装容器或未及时清理，扣10分；施工现场焚烧各类废弃物（立案处罚），扣10分。 | | | | | | | | 10 | |  |
| 9、运输渣土和建筑垃圾车辆未采取措施防止车辆运输遗撒（造成道路污染立案处罚），扣10分。 | | | | | | | | 10 | |  |
| 10、楼内清理垃圾未采用密封式专用垃圾道或采用容器吊运随意抛洒，扣10分。 | | | | | | | | 10 | |  |
| 11、施工现场未及时清理清运垃圾，现场严重污染（立案处罚），扣10分。 | | | | | | | | 10 | |  |
| 检查得分： 检查结果：达标（ ） 不达标（ ） | | | | | | | | | | |
| 检查人签字 |  | | 受检单位签字 | |  | | 联系电话 | |  | |

备注：70分为达标，90分以上为优秀。

附表2 ：

区县（市）扬尘治理考核表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **考核项目** | **考核说明** | **分值** | **自评**  **得分** | **市考**  **核分** |
| 1 | 是否制定扬尘防治专项行动方案 | 首月报资料 | 10 |  |  |
| 2 | 是否成立专门的班子 | 首月报资料 | 10 |  |  |
| 3 | 是否定期召开调度会 | 上报会议图片、纪要 | 10 |  |  |
| 4 | 是否每月至少巡查2次，治理成效明显。 | 上报检查通报、季度巡查 | 50 |  |  |
| 5 | 重点项目是否有专人驻守 | 上报项目责任人清单 | 10 |  |  |
| 6 | 是否约谈扬尘污染责任单位负责人 | 上报约谈纪要 | 10 |  |  |
| 加  分  项 | 本月扬尘整治行政处罚 宗 | 上报处罚  告知书 | 每宗加5分 |  |  |
| 本月新安装自动洗车机 台 | 上报图片资料 | 每台加5分 |  |  |
| 本月因不文明施工上报不良  行为 件 | 上报不良行为记录统计表 | 每件加5分 |  |  |
| 总 计 | | |  |  |  |

考核人： 年 月 日